|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40:13:070502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполяются комплексные кадастровые работы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | **Дата подготовки карты-плана территории :** | | | | | | | | | | | | | | | "11" сентября 2019 г. | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пояснительная записка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о заказчике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район», 1024000693155, 4011008129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "22" августа 2019 г. , - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (сведения об утверждении карты-плана территории) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Сведения о кадастровом инженере** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Беспалов Максим Александрович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета: 108-496-873 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный телефон: +7 (926) 564-96-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 141700, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, д. 70, к. 4, кв. 175  maxalbespalov@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: Ассоциация саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастрвоой деятельности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Конструктор", 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 7А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Малоярославецкий район», 01373000175190000650001, Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район», 08.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование документа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реквизиты документа** | | | | | | | | |
| **1** | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | |
| 1 | | | | Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Малоярославецкий район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01373000175190000650001, Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район», 08.07.2019 | | | | | | | | |
| 2 | | | | Кадастровый план территоирии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40/ИСХ/19-314321, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Калужской области, 28.06.2019 | | | | | | | | |
| 3 | | | | Правила землепользования и застройки Муниципального образования сеслького поселения "Поселок Детчино" Малоярославецкого района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3, Поселковое собрание сельского поселения "Поселок Детчино", 15.01.2013 | | | | | | | | |
| 4 | | | | Ортофотопланы М 1:500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | б/н, Администрация поселкового собрания сельского поселения "Поселок Детчино", 05.08.2019 | | | | | | | | |
| 5 | | | | Выписка из каталога координат пунктов ГГС на малоярославецкий р-н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 337, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, 05.07.2019 | | | | | | | | |
| 6 | | | | Выписка из каталога координат пунктов ГГС на малоярославецкий р-н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, 05.07.2019 | | | | | | | | |
| 7 | | | | Письмо из Управления Федеральной службы государтвенной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 641-09, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, 12.07.2019 | | | | | | | | |
| 8 | | | | Письмо из Федерального государтвенного бюджетного учреждения "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171/5737, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», 16.08.2019 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории**  **Система координат МСК-40** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Название пункта**  **и тип знака**  **геодезической**  **сети** | | | | | | | | **Класс**  **геодезической**  **сети** | | | | | **Координаты, м** | | | | | | **Сведения о состоянии на**  **"08" августа 2019 г.** | | | | | | | | | | |
| **X** | | | **Y** | | |
| **наружного знака пункта** | | | | | | **центра**  **пункта** | | **марки** | | |
| **1** | | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | | | | **7** | | **8** | | |
|  | 1 | Потресово Сигнал | | | | | | | | 2 | | | | | 492800.52 | | | 1318036.16 | | | Утрачен | | | | | | Сохранился | | Сохранился | |  |
|  | 2 | Малоярославец сигнал | | | | | | | | 1 | | | | | 485545.63 | | | 1311824.90 | | | Утрачен | | | | | | Сохранился | | Сохранился | |  |
|  | 3 | Прудки сигнал | | | | | | | | 1 | | | | | 459948.48 | | | 1314897.56 | | | Утрачен | | | | | | Сохранился | | Сохранился | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Малоярославецкий район», 01373000175190000650001, Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район», 08.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Сведения о средствах измерений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)** | | | | | | | | | | **Сведения об утверждении типа измерений** | | | | | | | | | | | **Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)** | | | | | | |
| **1** | | | | **2** | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | |
| 1 | | | |  | GPS-приемник спутниковый геодезический Trimble 5700 | | | | | | | | |  | | 21607-06 20.12.2019 | | | | | | | | |  | № 328308 от 21.12.2018 | | | | | |
| 2 | | | |  | GPS-приемник спутниковый геодезический Trimble 5700 | | | | | | | | |  | | 21607-06 20.12.2019 | | | | | | | | |  | № 328309 от 21.12.2018 | | | | | |
| 3 | | | |  | GPS-приемник спутниковый геодезический Trimble 5700 | | | | | | | | |  | | 21607-06 20.12.2019 | | | | | | | | |  | № 328310 от 21.12.2018 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Пояснения к разделам карты-плана территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование раздела** | | | | | | | | | | | | **Пояснение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Пояснительная записка | | | | | | | | | | | | Карта-план территории на кадастровый квартал 40:13:070502 подготовлен кадастровым инженером Беспаловым М.А. (СНИЛС 108-496-873 98) на основании муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Малоярославецкий район» от 08.07.2019 № 01373000175190000650001, реестровый номер 3401100812919000050 (далее - Контракт). Работы выполнялись с использованием сведений из ЕГРН (кадастровые планы территории). В ходе проведения работ были уточнены границы отдельных земельных участков. В целях подтверждения фактического местоположение границ земельных участков на местности 15 и более лет направлены заявления в Управление Росреестра по Калужской области и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» о предоставлении необходимых материалов. При рассмотрении заявлений получены ответы об отсутствии запрашиваемой информации. Таким образом уточнение границ проводилось по фактическому землепользованию земельных участков с учетом требований правил землепользования и застройки, утвержденных решением Сельской думы от 25.01.2017 № 1 "Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения "Село Головтеево" Малоярославецкого района Калужской области. При выполнении полевых работ использовались спутниковые GPS-приемники Trimble 5700, сведения о которых приведены в разделе "Исходные данные", и пункты ГГС, выданные Управлением Росреестра по Калужской области (данные приведены разделе "Исходные данные"). В разделе "Схема границ земельных участков" в качестве картографической основы использовались ортофотопланы М 1:2000, полученные из Управления Росреестра по Калужской области письмом от 12.07.2019 № 641-09. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н72У | | | | | | - | | | - | | 479538.05 | | 1309933.21 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н73У | | | | | | - | | | - | | 479505.25 | | 1309936.11 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н74У | | | | | | - | | | - | | 479512.10 | | 1310005.45 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 9 | | | | | | - | | | - | | 479526.31 | | 1310007.74 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н75У | | | | | | - | | | - | | 479543.51 | | 1310005.95 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н72У | | | | | | - | | | - | | 479538.05 | | 1309933.21 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | н75У | | | | 17.29 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н75У | | | | | | | | н72У | | | | 72.94 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н74У | | | | | | | | 9 | | | | 14.39 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н72У | | | | | | | | н73У | | | | 32.93 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н73У | | | | | | | | н74У | | | | 69.68 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2321 +/- 17 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√2321=17 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н64У | | | | | | - | | | - | | 479421.10 | | 1310037.05 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н65У | | | | | | - | | | - | | 479390.44 | | 1310038.38 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н66У | | | | | | - | | | - | | 479389.58 | | 1310070.74 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | | | | - | | | - | | 479421.66 | | 1310068.85 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 35 | | | | | | - | | | - | | 479420.90 | | 1310045.46 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 5 | | | | | | - | | | - | | 479420.78 | | 1310041.06 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н64У | | | | | | - | | | - | | 479421.10 | | 1310037.05 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 35 | | | | 23.40 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | 5 | | | | 4.40 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | н64У | | | | 4.02 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н64У | | | | | | | | н65У | | | | 30.69 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н65У | | | | | | | | н66У | | | | 32.37 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н66У | | | | | | | | 4 | | | | 32.14 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 +/- 11 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1000=11 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н1У | | | | | | - | | | - | | 479427.34 | | 1309614.50 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н2У | | | | | | - | | | - | | 479413.37 | | 1309614.65 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 49 | | | | | | - | | | - | | 479413.87 | | 1309714.11 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 48 | | | | | | - | | | - | | 479431.91 | | 1309714.42 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н3У | | | | | | - | | | - | | 479430.65 | | 1309629.11 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н4У | | | | | | - | | | - | | 479427.45 | | 1309629.14 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н1У | | | | | | - | | | - | | 479427.34 | | 1309614.50 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | н3У | | | | 85.32 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н3У | | | | | | | | н4У | | | | 3.20 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н4У | | | | | | | | н1У | | | | 14.64 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н1У | | | | | | | | н2У | | | | 13.97 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н2У | | | | | | | | 49 | | | | 99.46 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | 48 | | | | 18.04 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1704 +/- 14 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1704=14 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н35У | | | | | | - | | | - | | 479208.30 | | 1309726.73 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н36У | | | | | | - | | | - | | 479225.89 | | 1309809.85 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н37У | | | | | | - | | | - | | 479210.59 | | 1309813.24 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н38У | | | | | | - | | | - | | 479192.76 | | 1309730.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н35У | | | | | | - | | | - | | 479208.30 | | 1309726.73 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н37У | | | | | | | | н38У | | | | 85.11 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н38У | | | | | | | | н35У | | | | 15.88 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н35У | | | | | | | | н36У | | | | 84.96 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н36У | | | | | | | | н37У | | | | 15.67 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1342 +/- 13 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1342=13 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н76У | | | | | | - | | | - | | 479525.59 | | 1309691.35 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н77У | | | | | | - | | | - | | 479501.43 | | 1309671.70 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н78У | | | | | | - | | | - | | 479468.10 | | 1309675.52 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 104 | | | | | | - | | | - | | 479477.56 | | 1309727.16 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н79У | | | | | | - | | | - | | 479528.85 | | 1309718.69 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 326 | | | | | | - | | | - | | 479526.81 | | 1309699.68 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н80У | | | | | | - | | | - | | 479525.94 | | 1309693.72 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н76У | | | | | | - | | | - | | 479525.59 | | 1309691.35 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н79У | | | | | | | | 326 | | | | 19.12 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 326 | | | | | | | | н80У | | | | 6.02 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н80У | | | | | | | | н76У | | | | 2.40 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | н79У | | | | 51.98 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н76У | | | | | | | | н77У | | | | 31.14 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н77У | | | | | | | | н78У | | | | 33.55 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н78У | | | | | | | | 104 | | | | 52.50 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2501 +/- 18 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√2501=18 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н5У | | | | | | - | | | - | | 479405.22 | | 1309595.74 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н6У | | | | | | - | | | - | | 479391.07 | | 1309595.12 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н7У | | | | | | - | | | - | | 479392.49 | | 1309716.14 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н8У | | | | | | - | | | - | | 479405.22 | | 1309716.39 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н5У | | | | | | - | | | - | | 479405.22 | | 1309595.74 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н7У | | | | | | | | н8У | | | | 12.73 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н8У | | | | | | | | н5У | | | | 120.65 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н5У | | | | | | | | н6У | | | | 14.16 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н6У | | | | | | | | н7У | | | | 121.03 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1624 +/- 14 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1624=14 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:108** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н55У | | | | | | - | | | - | | 479417.23 | | 1309857.99 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н56У | | | | | | - | | | - | | 479403.52 | | 1309859.93 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н57У | | | | | | - | | | - | | 479411.87 | | 1309961.65 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н58У | | | | | | - | | | - | | 479425.98 | | 1309960.42 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н55У | | | | | | - | | | - | | 479417.23 | | 1309857.99 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:108** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н57У | | | | | | | | н58У | | | | 14.16 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н58У | | | | | | | | н55У | | | | 102.80 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н55У | | | | | | | | н56У | | | | 13.85 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н56У | | | | | | | | н57У | | | | 102.06 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:108** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1433 +/- 13 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1433=13 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:122** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| 146 | | | | | | - | | | - | | 479215.25 | | 1309601.89 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н29У | | | | | | - | | | - | | 479202.41 | | 1309601.61 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н30У | | | | | | - | | | - | | 479203.54 | | 1309689.06 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 147 | | | | | | - | | | - | | 479214.28 | | 1309690.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 146 | | | | | | - | | | - | | 479215.25 | | 1309601.89 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:122** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н30У | | | | | | | | 147 | | | | 10.78 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | 146 | | | | 88.14 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | н29У | | | | 12.84 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н29У | | | | | | | | н30У | | | | 87.46 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:122** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1035 +/- 11 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1035=11 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:129** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н70У | | | | | | - | | | - | | 479359.28 | | 1310024.39 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н71У | | | | | | - | | | - | | 479324.28 | | 1310026.56 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 169 | | | | | | - | | | - | | 479326.47 | | 1310069.53 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н69У | | | | | | - | | | - | | 479357.32 | | 1310070.49 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н68У | | | | | | - | | | - | | 479360.39 | | 1310042.24 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н70У | | | | | | - | | | - | | 479359.28 | | 1310024.39 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:129** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н69У | | | | | | | | н68У | | | | 28.42 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н68У | | | | | | | | н70У | | | | 17.88 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | н69У | | | | 30.86 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н70У | | | | | | | | н71У | | | | 35.07 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н71У | | | | | | | | 169 | | | | 43.03 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:129** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1509 +/- 14 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1509=14 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:130** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н45У | | | | | | - | | | - | | 479349.47 | | 1309855.19 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н46У | | | | | | - | | | - | | 479340.38 | | 1309856.61 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 27 | | | | | | - | | | - | | 479340.71 | | 1309861.00 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 28 | | | | | | - | | | - | | 479348.90 | | 1309957.54 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н47У | | | | | | - | | | - | | 479349.48 | | 1309963.25 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н48У | | | | | | - | | | - | | 479357.82 | | 1309965.31 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н45У | | | | | | - | | | - | | 479349.47 | | 1309855.19 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:130** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | н47У | | | | 5.74 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н47У | | | | | | | | н48У | | | | 8.59 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н48У | | | | | | | | н45У | | | | 110.44 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н45У | | | | | | | | н46У | | | | 9.20 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н46У | | | | | | | | 27 | | | | 4.40 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | 28 | | | | 96.89 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:130** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 949 +/- 11 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√949=11 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:133** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н49У | | | | | | - | | | - | | 479357.80 | | 1309854.22 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н45У | | | | | | - | | | - | | 479349.47 | | 1309855.19 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н48У | | | | | | - | | | - | | 479357.82 | | 1309965.31 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н50У | | | | | | - | | | - | | 479367.16 | | 1309967.86 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н49У | | | | | | - | | | - | | 479357.80 | | 1309854.22 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:133** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н48У | | | | | | | | н50У | | | | 9.68 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н50У | | | | | | | | н49У | | | | 114.02 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н49У | | | | | | | | н45У | | | | 8.39 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н45У | | | | | | | | н48У | | | | 110.44 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:133** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 981 +/- 11 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√981=11 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:134** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н21У | | | | | | - | | | - | | 479299.34 | | 1309588.96 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н22У | | | | | | - | | | - | | 479289.94 | | 1309587.23 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н23У | | | | | | - | | | - | | 479283.84 | | 1309696.94 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н24У | | | | | | - | | | - | | 479293.48 | | 1309699.41 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н21У | | | | | | - | | | - | | 479299.34 | | 1309588.96 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:134** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н23У | | | | | | | | н24У | | | | 9.95 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н24У | | | | | | | | н21У | | | | 110.61 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н21У | | | | | | | | н22У | | | | 9.56 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н22У | | | | | | | | н23У | | | | 109.88 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:134** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1061 +/- 11 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1061=11 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:135** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н51У | | | | | | - | | | - | | 479386.40 | | 1309853.51 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н52У | | | | | | - | | | - | | 479374.64 | | 1309853.79 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н53У | | | | | | - | | | - | | 479382.60 | | 1309944.28 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н54У | | | | | | - | | | - | | 479394.27 | | 1309943.21 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н51У | | | | | | - | | | - | | 479386.40 | | 1309853.51 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:135** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н53У | | | | | | | | н54У | | | | 11.72 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н54У | | | | | | | | н51У | | | | 90.04 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н51У | | | | | | | | н52У | | | | 11.76 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н52У | | | | | | | | н53У | | | | 90.84 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:135** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1061 +/- 11 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1061=11 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:139** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н9У | | | | | | - | | | - | | 479378.29 | | 1309610.21 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н10У | | | | | | - | | | - | | 479368.28 | | 1309610.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н11У | | | | | | - | | | - | | 479370.09 | | 1309715.31 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н12У | | | | | | - | | | - | | 479380.73 | | 1309715.42 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н9У | | | | | | - | | | - | | 479378.29 | | 1309610.21 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:139** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н11У | | | | | | | | н12У | | | | 10.64 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н12У | | | | | | | | н9У | | | | 105.24 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н9У | | | | | | | | н10У | | | | 10.01 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н10У | | | | | | | | н11У | | | | 105.31 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:139** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1086 +/- 12 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1086=12 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:140** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н67У | | | | | | - | | | - | | 479390.35 | | 1310041.54 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н68У | | | | | | - | | | - | | 479360.39 | | 1310042.24 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н69У | | | | | | - | | | - | | 479357.32 | | 1310070.49 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н66У | | | | | | - | | | - | | 479389.58 | | 1310070.74 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н67У | | | | | | - | | | - | | 479390.35 | | 1310041.54 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:140** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н69У | | | | | | | | н66У | | | | 32.26 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н66У | | | | | | | | н67У | | | | 29.21 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н67У | | | | | | | | н68У | | | | 29.97 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н68У | | | | | | | | н69У | | | | 28.42 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:140** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 +/- 10 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√893=10 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2128** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н38У | | | | | | - | | | - | | 479192.76 | | 1309730.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н39У | | | | | | - | | | - | | 479211.20 | | 1309816.12 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н40У | | | | | | - | | | - | | 479193.15 | | 1309819.48 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н41У | | | | | | - | | | - | | 479174.59 | | 1309733.94 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н38У | | | | | | - | | | - | | 479192.76 | | 1309730.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2128** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н40У | | | | | | | | н41У | | | | 87.53 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н41У | | | | | | | | н38У | | | | 18.59 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н38У | | | | | | | | н39У | | | | 88.05 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н39У | | | | | | | | н40У | | | | 18.36 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2128** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1622 +/- 14 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1622=14 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2130** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| 222 | | | | | | - | | | - | | 479366.01 | | 1309589.61 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н13У | | | | | | - | | | - | | 479356.93 | | 1309589.03 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н14У | | | | | | - | | | - | | 479356.93 | | 1309591.45 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н15У | | | | | | - | | | - | | 479358.26 | | 1309714.92 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 223 | | | | | | - | | | - | | 479368.26 | | 1309715.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н16У | | | | | | - | | | - | | 479366.06 | | 1309592.83 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 222 | | | | | | - | | | - | | 479366.01 | | 1309589.61 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2130** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н15У | | | | | | | | 223 | | | | 10.01 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | н16У | | | | 122.48 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н16У | | | | | | | | 222 | | | | 3.22 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | н13У | | | | 9.10 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н13У | | | | | | | | н14У | | | | 2.42 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н14У | | | | | | | | н15У | | | | 123.48 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2130** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 +/- 12 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1200=12 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2142** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н98У | | | | | | - | | | - | | 479500.00 | | 1309620.89 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н99У | | | | | | - | | | - | | 479483.65 | | 1309628.27 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 261 | | | | | | - | | | - | | 479488.20 | | 1309645.26 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 260 | | | | | | - | | | - | | 479527.25 | | 1309684.49 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 177 | | | | | | - | | | - | | 479536.32 | | 1309677.43 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н98У | | | | | | - | | | - | | 479500.00 | | 1309620.89 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2142** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| 260 | | | | | | | | 177 | | | | 11.49 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | н98У | | | | 67.20 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | | 260 | | | | 55.35 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н98У | | | | | | | | н99У | | | | 17.94 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н99У | | | | | | | | 261 | | | | 17.59 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2142** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1248 +/- 12 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1248=12 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2146** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н17У | | | | | | - | | | - | | 479322.24 | | 1309592.52 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н18У | | | | | | - | | | - | | 479307.49 | | 1309590.60 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 255 | | | | | | - | | | - | | 479302.57 | | 1309703.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н19У | | | | | | - | | | - | | 479302.19 | | 1309708.95 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н20У | | | | | | - | | | - | | 479317.08 | | 1309715.01 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 279 | | | | | | - | | | - | | 479317.17 | | 1309705.61 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 278 | | | | | | - | | | - | | 479321.88 | | 1309598.55 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н17У | | | | | | - | | | - | | 479322.24 | | 1309592.52 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2146** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н20У | | | | | | | | 279 | | | | 9.40 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 279 | | | | | | | | 278 | | | | 107.16 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 278 | | | | | | | | н17У | | | | 6.04 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н19У | | | | | | | | н20У | | | | 16.08 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н17У | | | | | | | | н18У | | | | 14.87 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н18У | | | | | | | | 255 | | | | 112.53 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 255 | | | | | | | | н19У | | | | 5.94 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2146** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1775 +/- 15 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√1775=15 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2147** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н84У | | | | | | - | | | - | | 479356.59 | | 1309720.35 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н85У | | | | | | - | | | - | | 479339.29 | | 1309720.65 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н86У | | | | | | - | | | - | | 479340.91 | | 1309755.08 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н87У | | | | | | - | | | - | | 479357.38 | | 1309755.23 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н84У | | | | | | - | | | - | | 479356.59 | | 1309720.35 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2147** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н86У | | | | | | | | н87У | | | | 16.47 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н87У | | | | | | | | н84У | | | | 34.89 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н84У | | | | | | | | н85У | | | | 17.30 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н85У | | | | | | | | н86У | | | | 34.47 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2147** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 585 +/- 8 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√585=8 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2152** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н59У | | | | | | - | | | - | | 479494.23 | | 1309860.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н60У | | | | | | - | | | - | | 479473.43 | | 1309860.15 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 293 | | | | | | - | | | - | | 479478.90 | | 1309927.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н61У | | | | | | - | | | - | | 479488.99 | | 1309926.72 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н62У | | | | | | - | | | - | | 479485.68 | | 1309874.22 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н63У | | | | | | - | | | - | | 479494.17 | | 1309874.32 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н59У | | | | | | - | | | - | | 479494.23 | | 1309860.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2152** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н61У | | | | | | | | н62У | | | | 52.60 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н62У | | | | | | | | н63У | | | | 8.49 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н63У | | | | | | | | н59У | | | | 14.03 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н59У | | | | | | | | н60У | | | | 20.80 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н60У | | | | | | | | 293 | | | | 67.36 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 293 | | | | | | | | н61У | | | | 10.11 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2152** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 +/- 10 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.1\*√844=10 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2158** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н81У | | | | | | - | | | - | | 479468.70 | | 1309723.82 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н82У | | | | | | - | | | - | | 479426.89 | | 1309725.41 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н83У | | | | | | - | | | - | | 479427.91 | | 1309751.12 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 296 | | | | | | - | | | - | | 479471.68 | | 1309749.42 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 295 | | | | | | - | | | - | | 479469.20 | | 1309728.92 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н81У | | | | | | - | | | - | | 479468.70 | | 1309723.82 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2158** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| 296 | | | | | | | | 295 | | | | 20.65 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 295 | | | | | | | | н81У | | | | 5.12 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н83У | | | | | | | | 296 | | | | 43.80 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н81У | | | | | | | | н82У | | | | 41.84 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н82У | | | | | | | | н83У | | | | 25.73 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2158** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1100 +/- 12 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.3\*√1100=12 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2194** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н88У | | | | | | - | | | - | | 479531.51 | | 1309771.50 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н89У | | | | | | - | | | - | | 479520.83 | | 1309772.17 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н90У | | | | | | - | | | - | | 479524.21 | | 1309805.00 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н91У | | | | | | - | | | - | | 479540.05 | | 1309803.96 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 34 | | | | | | - | | | - | | 479539.03 | | 1309788.28 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н92У | | | | | | - | | | - | | 479536.94 | | 1309788.48 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н88У | | | | | | - | | | - | | 479531.51 | | 1309771.50 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2194** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н91У | | | | | | | | 34 | | | | 15.71 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | н92У | | | | 2.10 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н92У | | | | | | | | н88У | | | | 17.83 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н88У | | | | | | | | н89У | | | | 10.70 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н89У | | | | | | | | н90У | | | | 33.00 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н90У | | | | | | | | н91У | | | | 15.87 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2194** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 470 +/- 12 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.3\*√470=8 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2206** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н100У | | | | | | - | | | - | | 479545.24 | | 1309695.36 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н101У | | | | | | - | | | - | | 479542.80 | | 1309693.67 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н80У | | | | | | - | | | - | | 479525.94 | | 1309693.72 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 326 | | | | | | - | | | - | | 479526.81 | | 1309699.68 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н102У | | | | | | - | | | - | | 479529.54 | | 1309725.11 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н103У | | | | | | - | | | - | | 479532.17 | | 1309752.78 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н104У | | | | | | - | | | - | | 479550.36 | | 1309751.73 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н100У | | | | | | - | | | - | | 479545.24 | | 1309695.36 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2206** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н102У | | | | | | | | н103У | | | | 27.79 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н103У | | | | | | | | н104У | | | | 18.22 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н104У | | | | | | | | н100У | | | | 56.60 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 326 | | | | | | | | н102У | | | | 25.58 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н100У | | | | | | | | н101У | | | | 2.97 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н101У | | | | | | | | н80У | | | | 16.86 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н80У | | | | | | | | 326 | | | | 6.02 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2206** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1083 +/- 12 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.3\*√1083=12 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2214** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н42У | | | | | | - | | | - | | 479156.03 | | 1309737.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н43У | | | | | | - | | | - | | 479134.94 | | 1309745.43 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 333 | | | | | | - | | | - | | 479144.29 | | 1309796.78 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н44У | | | | | | - | | | - | | 479169.21 | | 1309798.53 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н42У | | | | | | - | | | - | | 479156.03 | | 1309737.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2214** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| 333 | | | | | | | | н44У | | | | 24.98 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н44У | | | | | | | | н42У | | | | 62.64 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н42У | | | | | | | | н43У | | | | 22.61 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н43У | | | | | | | | 333 | | | | 52.19 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2214** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1331 +/- 13 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.3\*√1331=13 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2215** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н31У | | | | | | - | | | - | | 479248.25 | | 1309718.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н32У | | | | | | - | | | - | | 479265.65 | | 1309801.28 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н33У | | | | | | - | | | - | | 479254.59 | | 1309803.22 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н34У | | | | | | - | | | - | | 479236.01 | | 1309720.81 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н31У | | | | | | - | | | - | | 479248.25 | | 1309718.29 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2215** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н33У | | | | | | | | н34У | | | | 84.48 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н34У | | | | | | | | н31У | | | | 12.50 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н31У | | | | | | | | н32У | | | | 84.79 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н32У | | | | | | | | н33У | | | | 11.23 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2215** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1004 +/- 11 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.3\*√1004=11 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2218** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н25У | | | | | | - | | | - | | 479248.87 | | 1309597.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н26У | | | | | | - | | | - | | 479236.43 | | 1309596.28 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н27У | | | | | | - | | | - | | 479232.96 | | 1309693.70 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н28У | | | | | | - | | | - | | 479244.03 | | 1309694.95 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 346 | | | | | | - | | | - | | 479244.13 | | 1309692.93 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 345 | | | | | | - | | | - | | 479248.79 | | 1309597.80 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н25У | | | | | | - | | | - | | 479248.87 | | 1309597.02 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070502:2218** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н28У | | | | | | | | 346 | | | | 2.02 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 346 | | | | | | | | 345 | | | | 95.24 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 345 | | | | | | | | н25У | | | | 0.78 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н25У | | | | | | | | н26У | | | | 12.46 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н26У | | | | | | | | н27У | | | | 97.48 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н27У | | | | | | | | н28У | | | | 11.14 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070502:2218** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1150 +/- 12 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.3\*√1150=12 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070503:14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Зона № -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | | | | | **Существующие координаты, м** | | | | | **Уточненные координаты, м** | | | | | | **Метод определения координат** | | | | | | **Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м** | | | | | **Формулы, примененные для расчета cредней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м** | | | |
| **X** | | | **Y** | | **X** | | **Y** | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| н93У | | | | | | - | | | - | | 479440.50 | | 1309758.39 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 55 | | | | | | - | | | - | | 479433.09 | | 1309758.72 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н94У | | | | | | - | | | - | | 479428.50 | | 1309758.80 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н95У | | | | | | - | | | - | | 479430.35 | | 1309794.48 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н96У | | | | | | - | | | - | | 479436.21 | | 1309794.15 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н97У | | | | | | - | | | - | | 479444.40 | | 1309793.71 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| н93У | | | | | | - | | | - | | 479440.50 | | 1309758.39 | | | | Геодезический метод | | | | | | 0.10 | | | | | Mt = √(m0² + m1²) | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка**  **с кадастровым номером 40:13:070503:14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | | | | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | | | | | | **Описание прохождения части границ** | | | | **Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка** | | | | | | |  |
| **от т.** | | | | | | | | **до т.** | | | |  |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | | |
| н95У | | | | | | | | н96У | | | | 5.87 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н96У | | | | | | | | н97У | | | | 8.20 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н97У | | | | | | | | н93У | | | | 35.53 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н93У | | | | | | | | 55 | | | | 7.42 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | н94У | | | | 4.59 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| н94У | | | | | | | | н95У | | | | 35.73 | | | | | | |  | - | | | | - | | | | | | | |
| **3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 40:13:070503:14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | |
| 1 | | | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 464 +/- 8 | | | | | | | |
| 2 | | | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∆Р = 3.5\*Mt√ P= 3.5\*0.3\*√464=8 | | | | | | | |
| 3 | | | Иные сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Image00001.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Image00002.jpg |
|
|
|
|
|
| Image00003.jpg |
|
|
|
|
|
| Image00004.jpg |
|
|
|
|
|
| Image00005.jpg |
|
|
|
|
|
| Image00006.jpg |
|
|
|
|
|
| Image00007.jpg |
|
|
|
|
|
| Image00008.jpg |
|
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| Image00009.jpg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Image00010.jpg |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Image00011.jpg |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Image00012.jpg |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|
|
|
|

|  |
| --- |
|  |
|
|
|
|
|